**太和华源医院高压氧舱装修项目**

**招标公告**

因集团发展需要，安徽华源医药集团股份有限公司对太和华源医院高压氧舱装修项目进行招标。

**一、项目概况**

1.项目名称：太和华源医院高压氧舱装修项目

2.项目地点：太和华源医院---安徽省阜阳市太和县太和大道西侧平安路北

3.采购需求：具体详见附件及招标文件。

**二、投标人资格要求（资格后审）**

1.投标人是工商行政管理机关批准成立的法人企业，具备独立资格、有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照；

2.信用报告。以投标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准，**需投标人自行下载提供**。

投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

2.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

2.2投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

2.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

2.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

3.本项目不接受联合体投标。

4.法律、行政法规规定的其他条件

更多专业条件按招标文件内容所示。

**三、报名时间及地点：**

1、报名时间：2024年12月25日—2024年12月28日（上午：08:00--11:30、下午：14:30--17:30，北京时间)。

2、报名地点：安徽华源医药集团股份有限公司五楼办公室

地址：安徽阜阳市太和县沙河东路168号

3、报名资料：

1）法人授权委托书

2）被授权人身份证；

3）营业执照（复印件）；

4）投标期间在“信用中国”网站下载的信用报告

凡有意参加的投标单位提供以上报名资料复印件加盖单位公章。

4、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2025年1月2日下午16:30前。

5、开标时间：待定。

**四、招标公告发布媒介**

本次招标公告在以下网站发布：

安徽华源医药集团股份有限公司http://www.hyey.com

**五、报名费及投标保证金：**

投标报名费、招标文件资料费100元人民币

开户名：安徽华源医药集团股份有限公司

账户：中国工商银行太和支行

账号：1311045029200002528

**六、招标机构：**安徽华源医药集团股份有限公司

地 址：安徽阜阳市太和县沙河东路168号

联 系 人：王自强、柏理壹

联系电话：0558-8624291

网 址：[www.hyey.com](http://www.hyey.com)

日期：2024年12月25日

附件：

细则请参考招标文件

总则如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太和华源医院高压氧舱装修清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位/ | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注。品牌 |
| 1 | 四周墙 板 | m2 | 141.54 |  |  | 材料；木条，龙骨，石膏板；泰山 |
| 2 | 墙面处 理 | m2 | 208 |  |  | 内墙涂料；乳胶漆立邦漆 |
| 3 | 吊顶 | m2 | 234.72 |  |  | 600\*600硅钙板，泰山 |
| 4 | 灯具 | 个 | 19 |  |  | 600\*600集成灯；佛山照明 |
| 5 | 洗手盆 | 个 | 4 |  |  | 辉煌 |
| 6 | 水龙头 | 个 | 4 |  |  | 辉煌 |
| 7 | 水电 | m2 | 277.92 |  |  | 插板线4m2,空调线6m2.灯线1.5m2;正泰，插座，开关，正泰 |
| 8 | 消防 | m2 | 277.92 |  |  | 含；喷淋，烟感，消防箱·手报，与主机连接。管材；友发 |
| 9 | 踢脚线 | m | 110.6 |  |  |  |
| 10 | 坐便器 | 个 | 4 |  |  | 辉煌 |
| 11 | 地板砖 | m2 | 259 |  |  | 800\*800;箭牌 |
| 12 | 墙砖 | m2 | 24 |  |  | 300\*600;箭牌 |
| 13 | 防滑地 砖 | m2 | 21 |  |  | 300\*300,箭牌 |
| 14 | 拖把池 | 个 | 1 |  |  | 辉煌 |
| 15 | 新风系 统 | m2 | 277.92 |  |  | 含；外风机 |
| 16 | 卫生间 隔断 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 包柱子 | 个 | 12 |  |  |  |
| 18 | 进线电 缆 | 米 | 68 |  |  | 规格:3\*35+2;正泰 |
| 19 | 进线桥 架 | 米 | 35 |  |  | 含；支架 |
| 20 | 进线电 缆开槽 | 米 | 20 |  |  | 含；路面修复.过路管 |
| 21 | 卫生间 外排水 | 米 | 15 |  |  | 含；沥青路面修复，排水管 |
|  | 税金 |  | | | | |
|  | 合计 |  | | | | |